bin 里面GX2000是软件，发送桌面快捷方式到桌面即可

板卡IP地址设置192.168.0.10    255.255.255.0      
相机IP地址 192.168.1.8             255.255.255.0         
寻址IP地址 192.168.2.6             255.255.255.0             WIN+R  输入CMD   PING 192,168.2.---     通过这个确认A和B是否 连上。（系统防火墙需要关掉）

Settings文件夹里面是每次设置的机器等参数默认保存文件，如果软件原来的的目录需要拷贝过来更新这个文件